테라헤르츠파를 이용한 물체 비파괴 검사 장치

2014 NTB 우수기술설명회

출원번호	10-1365261		대표이미지
상태	등록완료
발명자	최성욱
보유기관	한국식품연구원
거래조건	추후 협상
TRL단계	시작품 단계
I. 기술 정의 및 개요
본 기술은 테라헤르츠파를 이용한 물체 비파괴 검사 장치에 관한 것이다. - 테라파를 이용하여 검사 대상 물체내부에 은닉된 이물질이나 결함을 영상으로 검사하는 장치에 관한 기술로 기존 비파괴 검사장비의 한계를 보완하는 신기술임 저 수분 물질 영상측정 및 고속-고분해능-넓은 측정면적을 가지는 영상을 동시에 얻을 수 있는 고성능 Scanning optics 기술이 접목된 기술임 - 영상 분해능과 측정 속도, 측정면적을 동시에 고수준으로 만족시키며 생체 안전성을 확보할 수 있는 기술로, 비파괴검사 분야에서 다양한 주변 기술과 융합하여 광범위하게 활용될 수 있음
II. 기술의 특/장점
특징				장점
직진성, 물질에 대한 투과성, 생체에 대한 안전성, 정성적 확인 가능성 등의 특성이 있음 신속, 정확하게 검사할 수 있으며, 불투명한 비도체성 물질에 대한 검출이 가능함				X-ray 영상에서 검출하기 어려운 벌레, 플라스틱과 같은 밀도가 낮은 연질 물질 검출이 가능함 테라헤르츠파 영상을 만드는 기술 단계에서 가장 저비용으로 고감도(높은 S/N비) 검출이 가능함 저수분 물질 영상측정 및 고속-고분해능-넓은 측정면적을 가지는 영상을 동시에 얻을 수 있음
III. 응용분야
식품·의료·의약 분야, 보안·군사 분야, 공업(반도체, 소재) 분야 테라헤르츠 응용 분야별 전세계 시장규모는 2016년부터 성장하여, 2020 이후에 급성장이 예상되며, 2021년에는 약 $570 millions 규모의 시장이 형성될 것으로 보임		<그림 1> 테라헤르츠파 영역 및 응용분야			<그림 2> 테라파 투과영상 데이터